	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Тип
	–
	Мобільна бурова установка ZJ40

	2
	Рік випуску, не нижче
	рік
	2016

	3
	Виробник
	–
	ТОВ «DFXK НАФТОМАШ»

	4
	Допустиме навантаження на гаку, не менше
	Метрична тонна
	225 т

	5
	Потужність бурового верстату
	к. с.
	1000

	6
	Номінальна глибина буріння, не менше
	м
	4000

	7
	Об’єм циркуляційної системи
	м³
	280

	8
	Електрообладнання бурової (згідно стандарту)
	–
	API Spec 7K

	9
	Система заземлення бурової (згідно стандарту, технічних умов)
	–
	API Spec 7K, ДСТУ EN 16228-1:2016 (EN 16228-1:2014, idt)

	10
	Освітлення бурової
	°С
	Від –20 до +55

	11
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –20 до +55

	12
	Вага найважчого вузла
	Метрична тонна
	48 т

	13
	Кількість партій вантажу на автомобілях
	шт.
	8 партій (за даними паспорта)

	14
	Поточне місце знаходження (найближчий населений пункт, країна)
	–
	Україна

	15
	Тип фундаменту під вежу та бурове обладнання
	–
	Залізобетонні плити

	16
	Розміри майданчика для розміщення бурового верстату та вахтового табору
	м
	120 × 144

	Блок 2. Вежа

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 4F

	1.2
	Максимальне статичне навантаження на гаку, не менше
	Метрична тонна
	225

	1.3
	Загальна висота, включаючи основу
	м
	39

	1.4
	Висота вежі
	м
	36

	1.5
	Корисна висота вежі
	м
	32

	1.6
	Допустима швидкість вітру
	м/с
	38,6

	1.7
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	2
	Комплектація вежі
	
	

	2.1
	Балкон верхового робочого
	к-т
	Є

	2.2
	Регулювання по висоті над підлогою бурової вишки (інтервали)
	м
	20,8; 23,8; 28,8

	2.3
	Механізм на рівні балкона верхового для затягування ОБТ (домкратна лебідка)
	т
	1

	2.4
	Ємність магазину балкона верхового робочого
	свічі
	4000 м – Ø4½″; 3500 м – Ø5½″

	2.5
	Вітрозахисні стінові панелі
	к-т
	Є

	2.6
	Пристрій кріплення системи аварійної евакуації верхового робочого
	–
	Висота 2,6 м

	2.7
	Площадки / платформи для обслуговування обладнання
	к-т
	Є

	2.8
	Сходи та тунельні драбини
	к-т
	Є

	2.9
	Комплект обладнання для підйому вежі, основи та бурової лебідки
	–
	Не використовується

	2.10
	Стабілізатор нерухомої гілки каната
	к-т
	Є

	2.11
	Заслонювач (стабілізатор) ходової струни талевого каната
	к-т
	Є

	2.12
	Стояк мачтовий
	к-т
	4″

	2.13
	Засувки
	–
	Z23Y100–35 MPa

	2.14
	Елементи безпеки
	к-т
	Є

	2.15
	Вітропоглиначі
	к-т
	Є

	2.16
	Сигнальні вогні на кронблоці
	–
	Є

	2.17
	Противагова система
	к-т
	Є

	Блок 3. Основа

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	DZ225CX11

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 4F

	1.3
	Максимальне навантаження
	т
	225

	1.4
	Висота основи
	м
	9

	1.5
	Маса конструкції
	т
	50

	1.6
	Матеріал виготовлення
	–
	Сталь Q345B

	1.7
	Кількість секцій
	шт.
	2

	1.8
	Довжина секції
	м
	9 / 4,5

	1.9
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	1.10
	Наявність гідравлічної системи підйому основи
	–
	Є

	1.11
	Тип приводу гідравлічної системи підйому основи
	–
	Гідравлічний

	1.12
	Система фіксації основи при підйомі
	–
	Механічна

	1.13
	Конструкція перехідної платформи між основою і буровою
	–
	Суцільнометалева

	2
	Додаткове обладнання основи
	
	

	2.1
	Підйомна система основи
	к-т
	Є

	2.2
	Гідравлічні домкрати
	шт.
	4

	2.3
	Гідростанція для керування домкратами
	к-т
	Є

	2.4
	Підмостки для обслуговування устя свердловини
	–
	Є

	2.5
	Лаз або сходи для спуску до устя свердловини
	–
	Є

	2.6
	Опори основи з системою регулювання по висоті
	–
	Є

	2.7
	Підлогові настили
	–
	Знімні металеві

	2.8
	Комплект кріпильних елементів
	–
	Повний

	2.9
	Система заземлення
	–
	Є

	2.10
	Освітлення робочої зони
	–
	Є

	2.11
	Система евакуації персоналу
	–
	Є

	2.12
	Сигнальні огорожі
	–
	Є

	2.13
	Елементи антикорозійного покриття
	–
	Є

	2.14
	Датчик ваги бурильної колони
	–
	Модель ZJ-225-W

	2.15
	Система індикації навантаження
	–
	Є (аналогова та цифрова)

	2.16
	Кабелі живлення та сигналізації
	–
	У комплекті

	2.17
	Система обігріву гідравлічної станції
	–
	Є

	Блок 4. Кронблок

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	DG225-6×6

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 8A / 8C

	1.3
	Номінальне навантаження
	т
	225

	1.4
	Кількість струнових канатів
	шт.
	6

	1.5
	Діаметр каната
	мм
	32

	1.6
	Кількість роликів
	шт.
	6

	1.7
	Діаметр ролика
	мм
	762

	1.8
	Тип підшипників
	–
	Конічні роликові

	1.9
	Матеріал корпуса
	–
	Сталь 42CrMo

	1.10
	Маса кронблока
	т
	6,3

	1.11
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	1.12
	Мастильна система
	–
	Централізована, автоматична

	1.13
	Канатоукладальна схема
	–
	6×6

	1.14
	Зусилля на осі обертання
	кН
	2205

	1.15
	Елементи контролю технічного стану
	–
	Візуальні оглядові вікна

	1.16
	Пристрій обмеження ходу талевого блоку
	–
	Є (механічний упор)

	2
	Комплектація кронблока
	
	

	2.1
	Блок роликів
	к-т
	Є

	2.2
	Корпус із напрямними
	к-т
	Є

	2.3
	Вісь кріплення
	к-т
	Є

	2.4
	Кронштейн підвісу
	к-т
	Є

	2.5
	Ролики із підшипниками
	к-т
	6

	2.6
	Кришки захисні
	к-т
	Є

	2.7
	Система мастила централізована
	к-т
	Є

	2.8
	Болтові з’єднання високої міцності
	к-т
	Є

	2.9
	Паспорт і сертифікат відповідності
	–
	Є

	2.10
	Гак для підйому кронблока
	–
	Є

	Блок 5. Талевий блок

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	TG225-6×6

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 8A / 8C

	1.3
	Номінальне навантаження
	т
	225

	1.4
	Кількість роликів
	шт.
	6

	1.5
	Діаметр ролика
	мм
	762

	1.6
	Діаметр каната
	мм
	32

	1.7
	Канатоукладальна схема
	–
	6×6

	1.8
	Тип підшипників
	–
	Конічні роликові

	1.9
	Тип підвіски до гака
	–
	Штропи з проушинами

	1.10
	Тип осі
	–
	Знімна

	1.11
	Матеріал корпусу
	–
	Сталь 42CrMo

	1.12
	Маса талевого блоку
	т
	7,8

	1.13
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	1.14
	Мастильна система
	–
	Централізована, автоматична

	1.15
	Система обмеження ходу
	–
	Є (механічна)

	1.16
	Пристрій для утримання каната при змотуванні
	–
	Є

	1.17
	Зусилля на осі обертання
	кН
	2205

	1.18
	Коефіцієнт ефективності
	%
	98

	2
	Комплектація талевого блоку
	
	

	2.1
	Корпус талевого блоку
	к-т
	Є

	2.2
	Ролики з підшипниковими вузлами
	к-т
	6

	2.3
	Осі з фіксаторами
	к-т
	Є

	2.4
	Гаки для підвіски
	к-т
	Є

	2.5
	Штропи з сертифікатом API
	к-т
	Є

	2.6
	Система централізованого змащення
	к-т
	Є

	2.7
	Болтові з’єднання високої міцності
	к-т
	Є

	2.8
	Паспорт і сертифікат відповідності
	–
	Є

	2.9
	Система контролю технічного стану
	–
	Візуальні оглядові вікна

	2.10
	Засоби транспортування (знімні вушка)
	–
	Є

	Блок 6. Гак

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	Y225

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 8A / 8C

	1.3
	Номінальне навантаження
	т
	225

	1.4
	Конструкція
	–
	Однотіловий корпус із підвіскою під штропи

	1.5
	Тип з’єднання
	–
	З різзю API або з’єднанням під талевий блок

	1.6
	Власна маса
	т
	2,5

	1.7
	Висота гака в зібраному стані
	мм
	2360

	1.8
	Кут обертання гака навколо осі
	град
	360

	1.9
	Тип підшипникового вузла
	–
	Комбінований (радіально-упорний)

	1.10
	Зусилля на підшипниковий вузол
	кН
	2205

	1.11
	Тип стопорного пристрою гака
	–
	Автоматичний (з пружинним замком)

	1.12
	Конструкція корпусу
	–
	Кований сталевий, термооброблений

	1.13
	Матеріал
	–
	Сталь 42CrMo

	1.14
	Покриття
	–
	Антикорозійне, фарбування поліуретанове

	1.15
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	1.16
	Змащування
	–
	Через прес-маслянки

	1.17
	Механізм запобігання самовідкриттю
	–
	Є

	1.18
	Механізм запобігання розгойдуванню
	–
	Є

	1.19
	Пристрій фіксації в піднятому положенні
	–
	Є

	1.20
	Паспорт і сертифікат API
	–
	Є

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	2
	Комплектація гака
	
	

	2.1
	Корпус гака з поворотною головкою
	к-т
	Є

	2.2
	Підшипниковий вузол у зборі
	к-т
	Є

	2.3
	Замикаючий механізм із фіксатором
	к-т
	Є

	2.4
	Пристрій запобігання самовідкриттю
	к-т
	Є

	2.5
	Маслянки для змащування
	шт.
	2

	2.6
	Комплект прокладок і ущільнень
	к-т
	Є

	2.7
	Болти та шплінти високої міцності
	к-т
	Є

	2.8
	Паспорт і сертифікат відповідності
	–
	Є

	Блок 7. Бурова лебідка

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	JC40DBL-1000-225

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 7K

	1.3
	Номінальне навантаження на гаку
	т
	225

	1.4
	Потужність приводу
	к. с.
	1000

	1.5
	Кількість швидкостей
	шт.
	5

	1.6
	Діаметр барабана
	мм
	610

	1.7
	Ширина барабана
	мм
	410

	1.8
	Діаметр каната
	мм
	32

	1.9
	Ємність барабана
	м
	800

	1.10
	Максимальна швидкість спуску під навантаженням
	м/с
	1,2

	1.11
	Максимальна швидкість підйому без навантаження
	м/с
	1,8

	1.12
	Передавальне число редуктора
	–
	17,3:1

	1.13
	Тип гальма основного
	–
	Стрічкове, двострічкове

	1.14
	Гальмівний момент основного гальма
	кН·м
	30

	1.15
	Тип допоміжного гальма
	–
	Електромагнітний або водяний

	1.16
	Гальмівний момент допоміжного гальма
	кН·м
	25

	1.17
	Керування гальмами
	–
	Пневмогідравлічне

	1.18
	Тип муфти
	–
	Пневматична, фрикційна

	1.19
	Кількість муфт
	шт.
	4

	1.20
	Тип редуктора
	–
	Планетарний, триступінчастий

	1.21
	Змащувальна система
	–
	Централізована, примусова

	1.22
	Охолодження редуктора
	–
	Масляне, примусове

	1.23
	Рівень шуму під час роботи
	дБ
	≤85

	1.24
	Маса лебідки
	т
	38

	1.25
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	2
	Комплектація лебідки
	
	

	2.1
	Корпус лебідки
	к-т
	Є

	2.2
	Барабан із шківом
	к-т
	Є

	2.3
	Редуктор планетарного типу
	к-т
	Є

	2.4
	Основне гальмо
	к-т
	Є

	2.5
	Допоміжне гальмо
	к-т
	Є

	2.6
	Пневматичні муфти
	к-т
	Є

	2.7
	Система керування гальмами
	к-т
	Є

	2.8
	Система мастила з насосом
	к-т
	Є

	2.9
	Водяне або повітряне охолодження
	–
	Є

	2.10
	Захисні кожухи та елементи безпеки
	–
	Є

	2.11
	Комплект контрольно-вимірювальних приладів
	–
	Є

	2.12
	Паспорт і сертифікат відповідності
	–
	Є

	Блок 8. Талевий канат

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	6×36WS-IWRC-1770

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 9A, ISO 2408

	1.3
	Діаметр каната
	мм
	32

	1.4
	Конструкція каната
	–
	6 пасм по 36 дротів типу Warrington-Seale із сталевим осердям IWRC

	1.5
	Кількість дротів у канаті
	шт.
	216

	1.6
	Матеріал дротів
	–
	Високоміцна сталь 1770 МПа

	1.7
	Розривне навантаження, не менше
	кН
	565

	1.8
	Мінімальний коефіцієнт запасу міцності
	–
	5:1

	1.9
	Зовнішнє покриття
	–
	Антикорозійне, мастильне покриття типу А

	1.10
	Тип мастила
	–
	Пластичне, водостійке, морозостійке

	1.11
	Гнучкість каната
	–
	Висока (категорія “Flexible”)

	1.12
	Напрям скрутки
	–
	Правий, звичайний (Z-Lay)

	1.13
	Діаметр осердя (IWRC)
	мм
	13

	1.14
	Маса 1 м каната
	кг
	4,34

	1.15
	Робоча довжина каната
	м
	4000

	1.16
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –40 до +50

	1.17
	Сертифікація
	–
	API Monogram, ISO 9001

	1.18
	Клас корозійної стійкості
	–
	С2 (підвищена)

	1.19
	Гарантійний термін експлуатації
	міс.
	12

	1.20
	Рекомендований термін зберігання
	міс.
	24

	2
	Комплектація талевого каната
	
	

	2.1
	Бухта каната
	к-т
	Є (1 бухта × 4000 м)

	2.2
	Зажими канатні типу DIN 741
	шт.
	30

	2.3
	Коуші сталеві посилені
	шт.
	6

	2.4
	Засоби кріплення кінців каната (гак, серга)
	к-т
	Є

	2.5
	Комплект маркування та сертифікат якості
	–
	Є

	2.6
	Комплект мастила для обслуговування
	–
	Є

	Блок 9. Штропи

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	Канатні штропи з посиленими коушами

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 8C, ISO 7531

	1.3
	Матеріал троса
	–
	Сталь високоміцна 1770 МПа

	1.4
	Конструкція каната
	–
	6×36WS-IWRC

	1.5
	Діаметр каната
	мм
	32

	1.6
	Довжина штропа
	м
	12

	1.7
	Номінальне навантаження
	т
	225

	1.8
	Розривне навантаження
	кН
	565

	1.9
	Тип коушів
	–
	Посилені, сталеві, ковані

	1.10
	Спосіб опресування
	–
	Гільзове опресування алюмінієвою втулкою

	1.11
	Тип покриття
	–
	Антикорозійне, мастильне

	1.12
	Тип підвіски
	–
	Для підвішування талевого блоку до кронблока

	1.13
	Вага одного штропа
	кг
	45

	1.14
	Кількість штропів у комплекті
	шт.
	2

	1.15
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –40 до +50

	1.16
	Сертифікація
	–
	API Monogram, ISO 9001

	1.17
	Клас безпеки
	–
	Відповідає групі G4

	1.18
	Коефіцієнт запасу міцності
	–
	5:1

	1.19
	Гарантійний термін експлуатації
	міс.
	12

	1.20
	Рекомендований термін зберігання
	міс.
	24

	2
	Комплектація штропів
	
	

	2.1
	Штроп канатний із коушами
	к-т
	Є (2 шт.)

	2.2
	Коуші посилені
	шт.
	4

	2.3
	Гільзи опресувальні
	шт.
	2

	2.4
	Сертифікати та паспорти
	–
	Є

	2.5
	Маркувальні бирки
	–
	Є

	2.6
	Комплект для зберігання та транспортування
	–
	Є (дерев’яний контейнер)

	Блок 10. Ротор

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	RTSL-500

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 7K

	1.3
	Максимальний статичний навантажувальний момент
	кН·м
	50

	1.4
	Максимальний крутний момент
	кН·м
	48

	1.5
	Максимальна частота обертання стола
	об/хв
	300

	1.6
	Внутрішній діаметр стола
	мм
	500

	1.7
	Посадковий діаметр під роторний штир
	мм
	445

	1.8
	Тип приводу
	–
	Механічний, через карданну передачу

	1.9
	Тип редуктора
	–
	Планетарний

	1.10
	Система мастила
	–
	Примусова, з фільтрацією

	1.11
	Тип гальма
	–
	Дискове, механічне

	1.12
	Система охолодження
	–
	Масляна, природна циркуляція

	1.13
	Матеріал корпусу
	–
	Сталь литва 42CrMo

	1.14
	Матеріал стола ротора
	–
	Сталь 35CrMo, термооброблена

	1.15
	Підшипниковий вузол
	–
	Радіально-упорні роликові підшипники

	1.16
	Кут нахилу осі ротора
	град
	0

	1.17
	Маса ротора
	т
	9,5

	1.18
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –19 до +50

	1.19
	Клас вибухозахисту електроприводу
	–
	Ex d IIB T4

	1.20
	Заземлення корпусу ротора
	–
	Є

	2
	Комплектація ротора
	
	

	2.1
	Корпус ротора
	к-т
	Є

	2.2
	Стол роторний у зборі
	к-т
	Є

	2.3
	Редуктор планетарного типу
	к-т
	Є

	2.4
	Карданна передача
	к-т
	Є

	2.5
	Система мастила з фільтром
	к-т
	Є

	2.6
	Система гальмування
	к-т
	Є

	2.7
	Комплект контрольно-вимірювальних приладів
	–
	Є

	2.8
	Захисні кожухи
	–
	Є

	2.9
	Паспорт та сертифікат відповідності API
	–
	Є

	Блок 11. Система верхнього приводу (Top Drive)

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	TDS-500

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 8C, API Spec 7K

	1.3
	Номінальна вантажопідйомність
	т
	225

	1.4
	Номінальний крутний момент
	кН·м
	50

	1.5
	Максимальний крутний момент
	кН·м
	65

	1.6
	Максимальна частота обертання
	об/хв
	250

	1.7
	Діаметр прохідного отвору
	мм
	500

	1.8
	Тип приводу
	–
	Електричний змінного струму (AC-Drive)

	1.9
	Потужність електродвигуна
	кВт
	500

	1.10
	Напруга живлення
	В
	600

	1.11
	Частота живлення
	Гц
	50

	1.12
	Тип системи управління
	–
	ПЛК з сенсорним дисплеєм

	1.13
	Тип трансмісії
	–
	Планетарна, двошвидкісна

	1.14
	Тип гальма
	–
	Електромагнітне, автоматичне

	1.15
	Тип підвіски
	–
	Через візок із напрямними вежі

	1.16
	Максимальний тиск у гідросистемі
	МПа
	20

	1.17
	Система мастила
	–
	Централізована, примусова

	1.18
	Тип охолодження
	–
	Повітряне, примусове

	1.19
	Система контролю параметрів
	–
	Повна телеметрія (момент, оберти, навантаження)

	1.20
	Клас вибухозахисту електродвигуна
	–
	Ex d IIB T4

	1.21
	Маса верхнього приводу
	т
	9,8

	1.22
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –20 до +50

	2
	Комплектація верхнього приводу
	
	

	2.1
	Електродвигун змінного струму
	к-т
	Є

	2.2
	Редуктор планетарний двошвидкісний
	к-т
	Є

	2.3
	Обертовий шпиндель із промивальною головкою
	к-т
	Є

	2.4
	Система керування ПЛК
	к-т
	Є

	2.5
	Гальмівна система
	к-т
	Є

	2.6
	Гідравлічна станція
	к-т
	Є

	2.7
	Кабельний барабан і кабелі живлення
	к-т
	Є

	2.8
	Візок і напрямні системи підвіски
	к-т
	Є

	2.9
	Система охолодження повітряного типу
	к-т
	Є

	2.10
	Комплект контрольно-вимірювальних приладів
	–
	Є

	2.11
	Паспорт, інструкція, сертифікати API
	–
	Є

	Блок 12. Буровий насос

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	F-1300

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 7K

	1.3
	Номінальна потужність
	к.с.
	1000

	1.4
	Кількість циліндрів
	шт.
	3

	1.5
	Діаметр поршня
	мм
	180–200

	1.6
	Хід плунжера
	мм
	305

	1.7
	Максимальний робочий тиск
	МПа
	34,5

	1.8
	Максимальна подача (на діаметрі 180 мм)
	л/хв
	1250

	1.9
	Максимальна подача (на діаметрі 200 мм)
	л/хв
	1450

	1.10
	Частота обертання колінчастого вала
	об/хв
	120

	1.11
	Об’ємний ККД
	%
	≥95

	1.12
	Механічний ККД
	%
	≥90

	1.13
	Тип змащувальної системи
	–
	Примусова, з насосом

	1.14
	Тип охолодження
	–
	Водяне або повітряне

	1.15
	Тип приводу
	–
	Механічний, через карданну передачу

	1.16
	Напрям обертання
	–
	За годинниковою стрілкою

	1.17
	Тип всмоктувального клапана
	–
	Кульковий

	1.18
	Тип нагнітального клапана
	–
	Кульковий або тарілчастий

	1.19
	Матеріал клапанів і сідел
	–
	Сталь 20Х13, нітридована

	1.20
	Матеріал поршня
	–
	Поліуретан або гума NBR

	1.21
	Матеріал циліндрової втулки
	–
	Чавун високої твердості або хромована сталь

	1.22
	Діаметр всмоктувального трубопроводу
	мм
	200

	1.23
	Діаметр нагнітального трубопроводу
	мм
	100

	1.24
	Маса насоса
	т
	12,5

	1.25
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –20 до +50

	2
	Комплектація бурового насоса
	
	

	2.1
	Корпус насоса
	к-т
	Є

	2.2
	Три поршневі секції
	к-т
	Є

	2.3
	Клапанна коробка у зборі
	к-т
	Є

	2.4
	Плунжери (робочі)
	шт.
	3

	2.5
	Втулки циліндрові
	шт.
	3

	2.6
	Клапани нагнітальні та всмоктувальні
	шт.
	6

	2.7
	Комплект ущільнень
	к-т
	Є

	2.8
	Система мастила з насосом
	к-т
	Є

	2.9
	Система охолодження
	к-т
	Є

	2.10
	Система контролю тиску
	к-т
	Є

	2.11
	Паспорт, інструкція з експлуатації, сертифікат API
	–
	Є

	Блок 13. Маніфольд (Stand Pipe Manifold)

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	Stand Pipe Manifold

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 6A, API Spec 16C

	1.3
	Номінальний робочий тиск
	МПа
	35

	1.4
	Максимальний робочий тиск
	МПа
	40

	1.5
	Робоче середовище
	–
	Буровий розчин, повітря, азот

	1.6
	Діаметр проходу
	мм
	76 (3”)

	1.7
	Кількість виходів
	шт.
	2–3

	1.8
	Тип з’єднання
	–
	Фланцеве (API 6B / 6BX)

	1.9
	Клас герметичності
	–
	PSL-2

	1.10
	Матеріал корпусу
	–
	Сталь 35CrMo або 4130

	1.11
	Тип запірної арматури
	–
	Засувки клинові ручного керування

	1.12
	Тип фітингів
	–
	Хрестовини, трійники, ніпелі API

	1.13
	Тип ущільнень
	–
	Метал-метал або кільця типу BX

	1.14
	Система контролю тиску
	–
	Манометри з гліцериновим наповненням

	1.15
	Тип манометра
	–
	Віброустійкий, шкала до 40 МПа

	1.16
	Система аварійного скидання тиску
	–
	Клапан запобіжний пружинний

	1.17
	Матеріал фланців
	–
	Сталь 35CrMo, з антикорозійним покриттям

	1.18
	Тип кріплення маніфольда
	–
	На рамі бурової установки

	1.19
	Маса маніфольда
	т
	2,8

	1.20
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –20 до +50

	2
	Комплектація маніфольда
	
	

	2.1
	Основна лінія високого тиску (Ø3”)
	к-т
	Є

	2.2
	Засувки клинові (API 6A, 35 МПа)
	шт.
	2

	2.3
	Манометри (0–40 МПа, Ø100 мм)
	шт.
	2

	2.4
	Клапан запобіжний
	шт.
	1

	2.5
	Хрестовини та трійники
	к-т
	Є

	2.6
	Перехідники та ніпелі
	к-т
	Є

	2.7
	Фланці кріпильні
	к-т
	Є

	2.8
	Ущільнювальні кільця типу BX
	к-т
	Є

	2.9
	Опори та рама монтажна
	к-т
	Є

	2.10
	Паспорт і сертифікати відповідності API
	–
	Є

	Блок 14. Система бурового розчину (Mud System)

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип
	–
	Mud Circulating System

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 7K, API RP 13C

	1.3
	Загальний об’єм системи
	м³
	280

	1.4
	Кількість секцій
	шт.
	4

	1.5
	Ємність піскової секції
	м³
	60

	1.6
	Ємність шламової секції
	м³
	60

	1.7
	Ємність чистого розчину
	м³
	80

	1.8
	Ємність активної секції
	м³
	80

	1.9
	Матеріал резервуарів
	–
	Сталь вуглецева з антикорозійним покриттям

	1.10
	Товщина стінок резервуарів
	мм
	6

	1.11
	Тип перемішування
	–
	Механічне та гідравлічне

	1.12
	Кількість мішалок
	шт.
	8

	1.13
	Потужність кожної мішалки
	кВт
	7,5

	1.14
	Кількість піскових насосів
	шт.
	2

	1.15
	Потужність піскових насосів
	кВт
	45

	1.16
	Тип шейкера
	–
	Лінійний вібраційний, подвійний

	1.17
	Кількість шейкерів
	шт.
	2

	1.18
	Розмір сита шейкера
	мм
	1200×2500

	1.19
	Продуктивність шейкера
	м³/год
	160

	1.20
	Тип дегазатора
	–
	Вакуумний

	1.21
	Продуктивність дегазатора
	м³/год
	240

	1.22
	Тип піскового сепаратора
	–
	Гідроциклонний, Ø300 мм

	1.23
	Тип шламового сепаратора
	–
	Гідроциклонний, Ø125 мм

	1.24
	Матеріал гідроциклонів
	–
	Поліуретан або хромована сталь

	1.25
	Тип центрифуги
	–
	Декантаторна, двошвидкісна

	1.26
	Продуктивність центрифуги
	м³/год
	40

	1.27
	Матеріал барабана центрифуги
	–
	Нержавіюча сталь

	1.28
	Тип системи очищення
	–
	Послідовна: шейкер → десандер → десільтер → центрифуга

	1.29
	Система подачі розчину
	–
	Через піскові насоси

	1.30
	Система освітлення
	–
	Вибухозахищене, IP65

	1.31
	Система обігріву
	–
	Електрична, модульна

	1.32
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –20 до +50

	1.33
	Маса системи в зборі
	т
	42

	2
	Комплектація системи бурового розчину
	
	

	2.1
	Ємності секційні (4 шт.)
	к-т
	Є

	2.2
	Мішалки механічні
	шт.
	8

	2.3
	Піскові насоси
	шт.
	2

	2.4
	Шейкери вібраційні
	шт.
	2

	2.5
	Дегазатор вакуумний
	шт.
	1

	2.6
	Пісковий сепаратор (десандер)
	шт.
	1

	2.7
	Шламовий сепаратор (десільтер)
	шт.
	1

	2.8
	Центрифуга бурового розчину
	шт.
	1

	2.9
	Трубопроводи та арматура
	к-т
	Є

	2.10
	Контрольна панель керування
	к-т
	Є

	2.11
	Освітлення та обігрів
	к-т
	Є

	2.12
	Паспорт і сертифікати API / ISO
	–
	Є

	Блок 15. Допоміжне обладнання (Auxiliary Equipment)

	№ п/п
	Обладнання
	Одиниця вимірювання
	Технічна специфікація

	1
	Основні технічні характеристики
	
	

	1.1
	Тип системи
	–
	Комплекс допоміжного обладнання бурової установки

	1.2
	Виконання згідно стандарту, технічних умов
	–
	API Spec 7K, IEC Ex, ISO 9001

	1.3
	Пневмосистема
	–
	Центральна, з ресивером і компресором

	1.4
	Тип компресора
	–
	Гвинтовий, електричний

	1.5
	Продуктивність компресора
	м³/хв
	6

	1.6
	Робочий тиск
	МПа
	0,8

	1.7
	Ємність ресивера
	л
	1000

	1.8
	Система водопостачання
	–
	З насосом і баком 10 м³

	1.9
	Тип водяного насоса
	–
	Центробіжний, електричний

	1.10
	Продуктивність насоса
	м³/год
	60

	1.11
	Система електропостачання
	–
	Від дизель-генераторів

	1.12
	Потужність основного генератора
	кВт
	600

	1.13
	Потужність резервного генератора
	кВт
	300

	1.14
	Тип генераторів
	–
	Perkins / Cummins, 400/230 В, 50 Гц

	1.15
	Паливна система генераторів
	–
	Бак 10 м³, фільтрація двоступенева

	1.16
	Система освітлення бурового майданчика
	–
	Світлодіодна, вибухозахищена IP65

	1.17
	Система заземлення електрообладнання
	–
	Контур із мідних стрижнів, опір ≤4 Ом

	1.18
	Система пожежогасіння
	–
	Водопінна, автоматична, резерв 20 м³

	1.19
	Система вентиляції технічних приміщень
	–
	Примусова, з фільтрацією

	1.20
	Система зв’язку та сигналізації
	–
	Інтерком + аварійна сирена

	1.21
	Засоби індивідуального захисту
	–
	Шоломи, пояси, страхувальні канати

	1.22
	Побутовий блок персоналу
	–
	Модуль контейнерного типу, 12 осіб

	1.23
	Система контролю мікроклімату
	–
	Кондиціювання + опалення

	1.24
	Температурний режим експлуатації
	°С
	Від –25 до +50

	1.25
	Середній термін служби обладнання
	років
	15

	2
	Комплектація допоміжного обладнання
	
	

	2.1
	Компресор гвинтовий з ресивером
	к-т
	Є

	2.2
	Насос водопостачання
	к-т
	Є

	2.3
	Ємність для технічної води
	м³
	10

	2.4
	Генератор основний (600 кВт)
	шт.
	1

	2.5
	Генератор резервний (300 кВт)
	шт.
	1

	2.6
	Бак паливний із системою фільтрації
	к-т
	Є

	2.7
	Освітлювальні щогли
	шт.
	6

	2.8
	Щити розподільчі електричні
	шт.
	3

	2.9
	Контур заземлення
	к-т
	Є

	2.10
	Система пожежогасіння (резервуари, насоси, трубопроводи)
	к-т
	Є

	2.11
	Вентиляційні блоки
	к-т
	Є

	2.12
	Інтерком та аварійна сигналізація
	к-т
	Є

	2.13
	Побутові модулі (житлові, кухонні, санітарні)
	шт.
	3

	2.14
	Комплект ЗІП та інструменту
	–
	Є

	2.15
	Паспорт, інструкція, сертифікати
	–
	Є



